**Návod k použití elektrické tlakové plničky**

**1. Napájecí kabel zasuňte do otvoru na zadní strně plničky a pak zapojte do elektřiny. Plničku zapněte spínačem na zadní straně. Rozsvítí se zelená kontrolka**

**2. Páčku zvedněte do horní polohy, aby se otevřela plnící komora**

**3. Tabák zlehka napěchujte do komory pomocí pěchovače**

**4. Nasuňte prázdnou dutinku na kovový tubus**

**5. Páčku otočte směrem dolů, tím dojde k naplnění dutinky.**

**VAROVÁNÍ**

**1. Komoru nepřeplňujte tabákem, jinak se plnička zablokuje**

**2. Pokud se plnička zablokuje, svítí červená kontrolka (JAM) a plnička přestane pracovat. Zvedněte ovládací páčku nahoru, kontrolka přestane blikat. Použijte přiloženou sondu a skrz kovový tubus uvolněte zablokovaný tabák z komory.**

**3. Při manipulaci buďte opatrní, kovové části jsou ostré a mohou vás poranit. Udržujte mimo dosah dětí.**

**4. Doporučujeme po naplnění cca 20ti cigaret nechat plničku vychladnout, plnící jehla se při práci zahřívá a mohlo by to ovlivnit chuť tabáku.**

**Specifikace:**  
Materiál: ABS  
Barva: Černá  
Plug: EU Plug  
Velikost: 13,8 x 10,7 x 8,8 cm  
Napětí: 110 ~ 240V volitelné  
Použití: Vhodné pro cigaretovou trubici 6,5 mm

**Obsah balení:**  
1 \* Plnička, popelník, násypka  
1 \* napájecí kabel EU  
1 \* Čisticí kartáček  
1 \* Pěchovač  
1 \* Čisticí sonda  
1 \* Návod