TLAKOVÁ ELEKTRICKÁ PLNIČKA POWERMATIC

Návod k použití

1. Zasuňte napájecí kabel, zapněte plničku – spínač vzadu pozice I
2. Zdvihněte páku, aby se otevřela násypka a naplňte ji tabákem
3. lehce upěchujte prsty
4. dutinku nasaďte na kovový podavač
5. stiskněte páku dolů, tím naplníte dutinku tabákem
6. dutinka se uvolní z pružinky, jakmile je naplněná

Popis :

1 – kontrolka, přístroj připraven

2 – kontrolka, varování, indikuje ucpání

3 – páka ovládací

4 – násypka

5 – podavač

6 – popelník

7 – napájecí šňůra

8 – čistící sonda

9 – nástavec na tabák

10 – spínač

11 – vstup pro napájení

Poznámka:

K naplnění 100mm dutinek, napěchujte nejdříve tabák do rohů násypky!

Varování:

V případě ucpání začne blikat kontrolka 2. Uvolněte ucpaný tabák čistící sondou.